|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Le kit dit « Electrique »** | **Le kit dit « Manuel** | **Le kit dit « électro/pneumatique »** |
| Un boîtier de gestion Un étouffoir commandé d’arrêt moteur électriquement Un arrêt Un coupe- Un pare-flammed’urgence circuit (non obligatoire si présence d’un pare-étincelle) |  Un étouffoir commandé Un télémécanique pour manuellement coupure pompe inj Un coupe-circuit Un pare-flamme (non obligatoire si présence d’un pare-étincelle) | Un arrêt d’urgence Un pare-flammeavec coupe-circuit (non obligatoire si intégré présence d’un pare-étincelle) |
|  Un extincteur Un pare-étincelle (non visible) |