**Véhicules de chantier**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type d'engins** | **Certificat** | **Arrêt d'urgence****Volet étouffement** **Pompe carburant** | **Coupe circuit** | **Pare étincelles ou** **Pare flammes** | **Place du macaron** | **Moteur diesel** | **Divers** | **Extincteur** |
| Véhicule utilitaire< 3.5 T immatriculé pouvant accéder en zone | - Carte grise- Contrôle technique en cours de validité- Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Véhicule utilitaire< 3.5 T immatriculé équipé de pot catalytique pouvant accéder en zone  | - Carte grise- Contrôle technique en cours de validité- Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | NON | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Véhicule utilitaire< 3.5 T - immatriculé n’accédant pas en zone (restant sur voies en libre circulation et parkings) | - Carte grise- Contrôle technique en cours de validité | NON | NON | NON |  | NON |  |  |
| Véhicule utilitaire> 3.5 T - Immatriculé pouvant accéder en zone | - Carte grise- Visite des mines < à 12 mois- Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Véhicule utilitaire> 3.5 T immatriculé équipé de pot catalytique pouvant accéder en zone | - Carte grise- Visite des mines < à 12 mois- Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | NON | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Véhicule utilitaire> 3.5 T - Immatriculé n’accédant pas en zone (restant sur voies en libre circulation et parkings) | - Carte grise- Visite des mines < à 12 mois | NON | NON | NON |  | NON |  |  |
| Tonne de vidange  | - Certificat d'agrément ADR- Carte grise- Visite des mines < à 12 mois- Conformité ATEX annuel- Attestation de vérification < à 12 mois- PV épreuve citerne- Certificat de Flexible pompage et/ou HP- Attestation de vérification du limiteur | OUI | OUI | OUI en fonction du type de motorisation | Proche du dispositif de coupure | OUI | - Livret d'entretien- Plaque de marquage des mines- Câble de masse ou enrouleur de masse de 10 m mini- Tresse de masse entre la citerne et le châssis | OUI |

**Engins de chantier**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type d'engins** | **Certificat** | **Arrêt d'urgence****Volet étouffement** **Pompe carburant** | **Coupe circuit** | **Pare étincelles ou** **Pare flammes** | **Place du macaron** | **Moteur diesel** | **Divers** | **Extincteur** |
| Extracteur de faisceau  | - Carte grise- Visite des mines < à 12 mois- Attestation de vérification < à 6 mois- Attestation de vérification < à 12 mois | OUIPar moteur | OUI | OUI | Au niveau des commandes  | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Elévateur de personnes à nacelle sur porteur < 3.5 TImmatriculé | - Carte grise- Attestation de vérification < à 6 moispour la nacelle- Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Elévateur de personnes à nacelle sur porteur > 3.5 TImmatriculéOu élévateur à nacelle  | - Carte grise- Visite des mines < à 12 mois- Attestation de vérification < à 6 moispour la nacelle- Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Chariot élévateur | - Attestation de vérification générale périodique < à 6 mois- Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Engin de terrassement etgénie civil immatriculés | - Carte grise- Visite des mines < à 12 mois- Attestation de vérification < à 6 mois- Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Pompe à jet liquide | - Attestation de vérification < date de validité | OUI | OUI | OUI | Sur l'engin | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Grue sur rouesimmatriculée | - Carte grise- Visite des mines < à 12 mois- Attestation de vérification < à 6 mois- Attestation de vérification < à 12 mois | OUIPar moteur | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Grue hydraulique auxiliaire (bras de levage sur porteur) Immatriculée | - Carte grise- Visite des mines < à 12 mois- Attestation de vérification < a 6 mois- Attestation de vérification < à 12 mois | OUIPar moteur | OUI | OUI | Sur le bras | OUI | Livret d'entretien | OUI |

**Matériels de chantier**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type d'engins** | **Certificat** | **Arrêt d'urgence****Volet étouffement** **Pompe carburant** | **Coupe circuit** | **Pare étincelles ou** **Pare flammes** | **Place du macaron** | **Moteur diesel** | **Divers** | **Extincteur** |
| Compresseur d'air de chantier | - Attestation de vérification < à 12 mois- Validité du macaron < à 1 AN | OUI | OUI | OUI | Sur l'engin | OUI  | Livret d'entretien | OUI |
| Génératrice d'électricité ou Groupe de soudage | - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Sur l'engin | OUI | Livret d'entretienDisjoncteur Différentiel 30 MA + câble de terre | OUI |
| Matériel Thermique autre :* Sciage tronçonnage
* Carotteuse thermique)
* Scie à sol (de 5 à 13 cv)
* Pompe, Nettoyeurs HP …
 | - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Sur l'engin | OUI | Livret d'entretien | OUI |