**Véhicules de chantier**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type d'engins** | **Certificat** | **Arrêt d'urgence**  **Volet étouffement**  **Pompe carburant** | **Coupe circuit** | **Pare étincelles ou**  **Pare flammes** | **Place du macaron** | **Moteur diesel** | **Divers** | **Extincteur** |
| Véhicule utilitaire  < 3.5 T immatriculé pouvant accéder en zone | - Carte grise  - Contrôle technique en cours de validité  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Véhicule utilitaire  < 3.5 T immatriculé équipé de pot catalytique pouvant accéder en zone | - Carte grise  - Contrôle technique en cours de validité  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | NON | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Véhicule utilitaire  < 3.5 T - immatriculé n’accédant pas en zone (restant sur voies en libre circulation et parkings) | - Carte grise  - Contrôle technique en cours de validité | NON | NON | NON |  | NON |  |  |
| Véhicule utilitaire  > 3.5 T - Immatriculé pouvant accéder en zone | - Carte grise  - Visite des mines < à 12 mois  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Véhicule utilitaire  > 3.5 T immatriculé équipé de pot catalytique pouvant accéder en zone | - Carte grise  - Visite des mines < à 12 mois  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | NON | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Véhicule utilitaire  > 3.5 T - Immatriculé n’accédant pas en zone (restant sur voies en libre circulation et parkings) | - Carte grise  - Visite des mines < à 12 mois | NON | NON | NON |  | NON |  |  |
| Tonne de vidange | - Certificat d'agrément ADR  - Carte grise  - Visite des mines < à 12 mois  - Conformité ATEX annuel  - Attestation de vérification < à 12 mois  - PV épreuve citerne  - Certificat de Flexible pompage et/ou HP  - Attestation de vérification du limiteur | OUI | OUI | OUI en fonction du type de motorisation | Proche du dispositif de coupure | OUI | - Livret d'entretien  - Plaque de marquage des mines  - Câble de masse ou enrouleur de masse de 10 m mini  - Tresse de masse entre la citerne et le châssis | OUI |

**Engins de chantier**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type d'engins** | **Certificat** | **Arrêt d'urgence**  **Volet étouffement**  **Pompe carburant** | **Coupe circuit** | **Pare étincelles ou**  **Pare flammes** | **Place du macaron** | **Moteur diesel** | **Divers** | **Extincteur** |
| Extracteur de faisceau | - Carte grise  - Visite des mines < à 12 mois  - Attestation de vérification < à 6 mois  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI  Par moteur | OUI | OUI | Au niveau des commandes | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Elévateur de personnes à nacelle sur porteur < 3.5 T  Immatriculé | - Carte grise  - Attestation de vérification < à 6 mois  pour la nacelle  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Elévateur de personnes à nacelle sur porteur > 3.5 T  Immatriculé  Ou élévateur à nacelle | - Carte grise  - Visite des mines < à 12 mois  - Attestation de vérification < à 6 mois  pour la nacelle  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Chariot élévateur | - Attestation de vérification générale périodique < à 6 mois  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Engin de terrassement et  génie civil immatriculés | - Carte grise  - Visite des mines < à 12 mois  - Attestation de vérification < à 6 mois  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Pompe à jet liquide | - Attestation de vérification < date de validité | OUI | OUI | OUI | Sur l'engin | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Grue sur roues  immatriculée | - Carte grise  - Visite des mines < à 12 mois  - Attestation de vérification < à 6 mois  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI  Par moteur | OUI | OUI | Proche du dispositif de coupure | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Grue hydraulique auxiliaire (bras de levage sur porteur) Immatriculée | - Carte grise  - Visite des mines < à 12 mois  - Attestation de vérification < a 6 mois  - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI  Par moteur | OUI | OUI | Sur le bras | OUI | Livret d'entretien | OUI |

**Matériels de chantier**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type d'engins** | **Certificat** | **Arrêt d'urgence**  **Volet étouffement**  **Pompe carburant** | **Coupe circuit** | **Pare étincelles ou**  **Pare flammes** | **Place du macaron** | **Moteur diesel** | **Divers** | **Extincteur** |
| Compresseur d'air de chantier | - Attestation de vérification < à 12 mois  - Validité du macaron < à 1 AN | OUI | OUI | OUI | Sur l'engin | OUI | Livret d'entretien | OUI |
| Génératrice d'électricité  ou Groupe de soudage | - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Sur l'engin | OUI | Livret d'entretien  Disjoncteur Différentiel 30 MA + câble de terre | OUI |
| Matériel Thermique autre :   * Sciage tronçonnage * Carotteuse thermique) * Scie à sol (de 5 à 13 cv) * Pompe, Nettoyeurs HP … | - Attestation de vérification < à 12 mois | OUI | OUI | OUI | Sur l'engin | OUI | Livret d'entretien | OUI |