|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Le kit dit « Electrique »** | **Le kit dit « Manuel** | **Le kit dit « électro/pneumatique »** |
| Un boîtier de gestion Un étouffoir commandé  d’arrêt moteur électriquement    Un arrêt Un coupe- Un pare-flamme d’urgence circuit (non obligatoire si  présence d’un  pare-étincelle) | Un étouffoir commandé Un télémécanique pour  manuellement coupure pompe inj    Un coupe-circuit Un pare-flamme  (non obligatoire si  présence d’un  pare-étincelle) | Un arrêt d’urgence Un pare-flamme avec coupe-circuit (non obligatoire si  intégré présence d’un  pare-étincelle) |
| Un extincteur Un pare-étincelle (non visible) | | |